LPaiPP 群控监控端 使用说明 1.0
领先算力平台 · LPaiPP.com


【这是什么】
配合 LPaiPP 挖矿客户端使用的局域网群控工具。
一台电脑当主控，同网段的多台矿机统一管理，不用挨个去操作。


【怎么用】
1. 主控这台电脑：双击打开 监控端，记下界面右上角显示的本机 IP 和端口。
2. 每台矿机：打开 LPaiPP 客户端，在「主控 IP」框填上主控这台的 IP，重启客户端。
3. 矿机会自动连上来，监控端列表里就能看到，实时显示算力、温度、功耗、风扇、状态。

   注意：先开监控端，再开矿机客户端。


【能做什么】
· 实时监控：每台矿机的算力 / 温度 / 功耗 / 风扇 / 在线状态
· 一键启停：单台或全部矿机，开始挖矿、停止挖矿、重启客户端
· 远程改配置：改矿池、钱包、核心频率、显存频率（自动停挖→改→重启，一步到位）
· 一键隐藏 / 显示：单台或全部矿机的客户端窗口
· 远程开机（WOL）：对关机的矿机发网络唤醒（需该机 BIOS 和网卡已开启网络唤醒、有线连接）


【常见问题】
· 矿机没出现在列表？
  先确认监控端已打开；矿机「主控 IP」填对了主控这台的局域网 IP；填完重启了客户端。
· 改了矿池 / 钱包会怎样？
  监控端点应用后，矿机会自动停止挖矿、改好配置、再重新开始，无需手动操作。
· 远程开机唤不醒？
  确认目标矿机 BIOS 开了 Wake on LAN、网卡驱动开了网络唤醒、用网线连接、和主控同一网段。


【联系】
QQ群：5265352
官网：https://www.lpaipp.com
